**Požadavky na dodávku křesel:**

Křesla nabízená v rámci veřejné zakázky **„Dodávka křesel – areál Mže Tachov“** musí splňovat následující požadavky:

Dodavatel je povinen vyplnit žlutě označená pole!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadavky zadavatele** | **Splnění požadavků**  **ANO/NE** | **Nabídka** |
| Křeslo –  uveďte výrobce, typové označení | Se sklopným sedákem. |  |  |
| Výška křesla | max 900mm |  |  |
| Osová šířka | 600mm |  |  |
| Šířka područky | 100mm |  |  |
| Hloubka křesla | Hloubka křesla v klidovém stavu (nesklopený sedák) cca 400mm |  |  |
| Kotvení křesla | Centrální noha s vruty do podlahy. |  |  |
| Sklápění křesla | Tichý chod – gumové dorazy pro horní i dolní polohu sedáku. |  |  |
| Rám křesla | S nástřikem práškové barvy.  (odstín bude upřesněn) |  |  |
| Použitá látka | 100% polyester, látka určená do veřejných prostor, gramáž min. 165gr/m², mechanická odolnost min. 100 000 cyklů, barva vínově červená odstín bude upřesněn zadavatelem před podpisem KS.  (typ látky bude upřesněn dle nabídky dodavatele) |  |  |
| Opěrák křesla | Čalouněný – záda překližka, ergonomicky tvarovaný, použité materiály buková překližka a studená pěna |  |  |
| Sedák | Celočalouněný, ergonomicky tvarovaný, s centrálním sklápěcím mechanismem, tichý chod s utlumeným dorazem. Je tvořen rovnou překližkou, na které je nalepena studená pěna, tvořena sendvičovou kombinací dvou pěn zajišťující delší životnost. |  |  |
| Područky | Celočalouněné, pevně uchycené k rámu křesla. |  |  |
| Držák poháru | Provedení kov |  |  |
| Číslování sedadel | Vyšité nití, barva a umístění budou realizovány dle výběru zadavatele. |  |  |
| Číslování řad | Tabulka na boku područky krajního křesla řady s fluorescenčním polepem |  |  |
| Bezpečnostní hledisko dodávky | Nabízená křesla musí splňovat předepsané bezpečnostní, protipožární a hygienické požadavky pro křesla do veřejných prostor. |  |  |

……………………………………...

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele